中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	冲击闸流管灯氢电源等
	表1冲击闸流管灯氢电源等规格和技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	冲击闸流管灯氢电源
	10V/30A,10V/10A；稳定度≤0.1%。
	1
	台

	2
	50MW数字化聚焦电源
	35V/35A/6组输出;稳定度≤0.1%。
	1
	套

	3
	80MW数字化聚焦电源
	250V/25A；稳定度≤0.1%。
	1
	台

	4
	50MW速灯丝及偏磁电源
	220V/3A；稳定度≤1%。
	1
	台

	5
	80MW速灯丝及偏磁电源
	110V/5A稳定度≤1%。
	1
	台

	6
	闸流管灯氢电源
	10V/100A,10V/25A；稳定度≤0.1%。
	1
	台

	7
	速调管钛泵电源
	5kV/1mA
	1
	台


根据目前的技术发展现状，要求所采购电源采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，且根据现有运行设备通用要求，拟采购电源须具备模拟量24V开机信号输入；模拟故障信号输出（NPN型）功能。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后8个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起8个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：签订合同后，预付50%；货到验收合格后30个工作日内，付清50%尾款。
验收指标及验收要求：厂家按照技术参数要求进行出厂测试并提供测试报告，验收指标如表1所示。验收期间，货物数量、规格型号等与表1所示技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
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                             日期：
