中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	可移动式分子泵机组
	分子泵对氮气的抽速不低于 300L/s，冷却方式为风冷，
分子泵极限真空优于 5E-9mbar；
干泵对氮气的抽速不低于 8L/s，极限真空优于 2Pa，自带气镇；
泵组需配规管及显示设备， 规管量程包含常压到 5E-9mbar。
手推车外形，不接受现场组装模式交货。
	
	

	2
	商务条款
	交付进度：一次性交付
交货期：签订合同之日起12个月内
付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，剩余尾款货到验收合格后一次性付清
验收指标及验收要求：由厂家提供合格证或者证书
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