中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	同轴线缆及接头
		名称
	参数要求
	单位
	数量

	3/8"稳相射频线缆
	3/8”稳相馈线，低密度泡沫同轴电缆，波纹铜芯，3/8 英寸，黑色聚乙烯护套，相位稳定型
1、相位/温度系数 PPM/ °C(-30 to +40°C)：-8 to +6
2、标称尺寸：3/8 in
3、损耗：<3.5dB/100m@100MHz；<8dB/100m@500MHz；<21.4dB/100m@3GHz
4、电气规格
电缆阻抗：50 Ω±1Ω
绝缘电阻：100000 MΩ·km
工作频率范围：1 – 13000 MHz
峰值功率：15.6 kW
	米
	8500

	1/2"稳相射频线缆
	1/2”稳相馈线，低密度泡沫同轴电缆，波纹铜芯，1/2 英寸，黑色聚乙烯护套，相位稳定型
1、相位/温度系数 PPM/ °C(-30 to +40°C)：+7 to +16
2、标称尺寸：1/2 in
3、损耗：<2.2dB/100m@100MHz；<5.1dB/100m@500MHz；<13.5dB/100m@3GHz
4、电气规格
电缆阻抗：50 Ω ±1 Ω
绝缘电阻：100000 MΩ·km
工作频率范围：1 – 8800MHz
峰值功率： 40 kW
	米
	4000

	N型公头线缆接头（适配3/8"电缆）
	与电缆同品牌的原厂优质接头，N型M适配接头
	个
	1100

	N型公头线缆接头（适配1/2"电缆）
	
	个
	260

	N型直角转接头-F-F
	频率DC-3GHz
驻波≤1.2
插损≤0.1dB
	个
	270

	N型直角转接头-M-F
	
	个
	270

	SMA型直角转接头-F-F
	
	个
	270

	SMA型转接头-F-F
	
	个
	270

	电动剥线工具（适配1/2"电缆）
	适用于 1/2 英寸同轴电缆，PSA 系列连接器的自动电缆剥线工具。与1/2"稳相射频线缆属于同一品牌，原厂出产。
	套
	2

	电动剥线工具（适配3/8"电缆）
	适用于 3/8 英寸同轴电缆，N连接器的自动电缆剥线工具。与3/8"稳相射频线缆属于同一品牌，原厂出产。
	套
	2

	定制电缆
	1.8m（1根）、23.2m（1根）、27m（1根）、17.1m（2根）、14.3m（6根）、3m（12根），采用3/8"稳相射频线缆及两端采用电缆同品牌的原厂优质接头（N型M适配接头）。电压驻波比<1.1@3GHz。
	根
	23



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后支付合同总额的60%，到货验收后支付合同尾款
验收指标及验收要求：符合技术规格，提供产品合格证
保修及售后服务：三年
其它：若供货方为品牌代理，须提供原厂代理证明
	
	




公司名称（盖章）：
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