技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
时钟信号同步系统
	时钟信号同步系统是微波系统的关键设备，用于长距离传输2856 MHz参考信号，并达到相位的高稳定性指标。其工作原理是同步系统的发送端将2856 MHz电信号转化为光信号，光信号通过沿着注入器铺设的光纤传输到同步系统的接收端，接收端将光信号转化为2856 MHz的电信号并输出。同时还有1路光信号从接收端发送回到发送端，在发送端测量光信号接收时间的变化量，以该变化量的一半对光信号的传输时间进行修正，最终保证接收端输出电信号相位的高稳定性。
技术要求：
1.输入电信号频率：2856 MHz；
2.输出电信号频率：2856 MHz；
3.输出电信号路数：≥ 2路；
4.输出电信号功率：≥ 15 dBm；
5.输出电信号相对输入电信号附加相位噪声
（@10 Hz~10 MHz）: ≤ 20 fs；
6.相位同步稳定度：≤200 fs；
7.支持同步距离：≥200 m；
8.具备远程控制方式和网络通信接口。
9.包含发送机和接收机各1套，及必须附件。	
交货期：合同签订后九个月内
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