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[bookmark: _GoBack]技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	延迟线位置敏感探测器系统
	
[bookmark: OLE_LINK2]1.探测器有效工作区直径90 mm，具有时间和位置灵敏，以及多粒子快速响应功能；
2.计数率1 Hz ~ 1 MHz；
[bookmark: OLE_LINK3]3.包含MCP：直径100 mm，有效直径95 mm，时间分辨<500 ps，位置分辨<25μm；
[bookmark: OLE_LINK1]4.包含DLA：尺寸150 mm ×150 mm，有效区域100 mm ×100 mm，位置分辨<0.5mm；
5.包含MCP和DLA装配支架：尺寸ϕ180 mm × 50 mm；
6.包含装配法兰CF200：11芯3kV高压穿透针，3kV高压电容耦合输出信号；
7.包含调节结构：法兰内面与MCP输入面的距离100-200 mm可调；
8.数量2套。
9.另配置共计6片微通道板（MCP）。

	
	

	2
	商务条款
	
交货期：3个月。
交付进度：供货方于合同生效之日起3个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：合同签订后支付合同总价的20%，设备到货并调试验收合格后，再支付合同总价的80%。
验收指标及验收要求：（1）出厂测试报告：MCP有效直径不小于95 mm、时间分辨<500 ps、位置分辨<25μm；DLA有效区域100 mm ×100 mm，位置分辨<0.5 mm。（2）现场验收：探测器有效工作区直径90 mm，计数率1 Hz ~ 1 MHz；
保修及售后服务：2年。
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