中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	示波器及电压探头
	示波器1：
1. 带宽200 MHz
2. 最大模拟通道数6
3. 垂直分辨率12位，高分辨率模式下可达16位
4. 采样率：在所有模拟/数字通道上 6.25 GS/s
5. 记录长度：标配 31.25 M 点
6. 频谱视图：频域分析，独立控制频域和时域
7. 触摸屏分辨率不小于1920×1080，外形尺寸：高*宽*深≤300 mm*420 mm*170 mm
数量：1台
示波器2：
1.带宽1 GHz
2.最大模拟通道数4
3.硬件垂直分辨率14位
4.自带无源探头，500 MHz，衰减比10:1（每个通道1个）
5.输入阻抗：50 Ω ± 1.5%，1 MΩ ± 1% || ~24 pF
6.波形捕获速率：全功能情况下大于1,300,000个波形/秒
7.噪声:50 μVrms(500 μV/格，50 Ω，1 GHz)
8.最低输入灵敏度:100μV/格
9.支持长时间自动抓取海量波形数据，自动查找故障以及异常波形定位等，自动识别常见的数字信号错误如正毛刺，负毛刺，缓慢的上升沿、下降沿，正矮脉冲，负矮脉冲等
10.触摸屏分辨率不小于1280×800，外形尺寸：高*宽*深≤350 mm*280 mm*180 mm
数量：1台
电压探头：
1. 带宽：75MHz
2. 衰减：1:1000
3. 上升时间（典型值）:4 ns
4. 负载：100 MΩ/ 3 pF
最大输入电压（DC或RMS）：15 kV
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：货到验收合格后支付合同总金额的100%
验收要求：符合技术规格，提供合格证
保修及售后服务：
质保期：验收合格之日起12个月为质保期
售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外），在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案
质保期外，供货方按照合理的价格收取维护和零配件的费用
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
