中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	时钟信号同步系统
	1. 载波频率：2856MHz；
2. 附加相位抖动：<8 fs（积分范围10 Hz~10 MHz）；
3. 长时间相位漂移：<40 fs（峰峰值，24 h）；
4. 射频输入：1路, ≤ 15dBm；
5. 射频输出：2路, ≥15 dBm；
6. 支持传输距离：≥ 1.5 km，光纤；
7. 光纤漂移补偿范围：≥ 500 ps；
8. 机箱尺寸：2U, 19”标准（发送端、接收端）；
9. 带校准和自动调谐模式功能；
设备支持并提供TCP/IP或UDP/IP通讯协议或同时提供IOC 。
	
	

	3
	商务条款
	交货期：合同签订后十个月内。
交付进度：出厂测试合格后，整体交付。
付款方式：1.合同签订后预付合同总额的60%；2.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。
验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：3年免费质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
