技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	

质谱电源系统
		通道名称
	电压
	温漂
	稳定性

	电子探测器
	3000
	10ppm/°C
	10ppm/h

	推斥场
	1000
	10ppm/°C
	10ppm/h

	加速场
	-1000
	10ppm/°C
	10ppm/h

	左偏转
	-3500
	10ppm/°C
	10ppm/h

	右偏转
	-3500
	10ppm/°C
	10ppm/h

	自由飞行区
	-3500
	10ppm/°C
	10ppm/h

	质谱探测器MCP
	-3500
	10ppm/°C
	10ppm/h

	质谱探测器MCP-bias
	1000
	10ppm/°C
	10ppm/h

	反射电极1
	-1000
	10ppm/°C
	10ppm/h

	反射电极2
	2500
	10ppm/°C
	10ppm/h


商务要求：
1.交货期：合同签订后6个月内。
2.质保期：要求供应商提供不短于一年的免费质保，期间非人为因素导致的设备故障，由供应商负责维修并承担所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）；质保期结束后提供有偿服务。对于免费质保期内进行维修和更换的配件，延保一年。

3.售后服务：接到甲方要求后24小时内电话响应，48小时内提出解决方案。如需现场解决，技术人员72小时内到达现场。
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