中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表
	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	10t旋转式悬臂起重机
[bookmark: _GoBack]（1辆）
	1.驱动方式为电动式，主要臂架支撑部分采用Q355级以上高强度钢板制造；
2.悬臂吊车自身重量不超过25t，额定载重量10t，总宽度不超过2000mm，总高度（含吊臂）不超过3400mm，底座车高度不得超过1900mm； 
3.吊车具有原地转弯，前进后退功能，转弯半径不大于3000mm，运动速度范围0-3km/h；
4.满载最大起升速度不低于0.03m/s，最大下降速度不低于0.03m/s，要求运动平稳、无卡顿；
5.锂电池满载续航时间不低于4小时；
6.配备实心轮胎；
7.大臂长度不小于2500mm，小臂伸出范围0~1800mm；
8.小臂未伸出状态下，非配重侧吊臂达最大角度时可起吊10t；起重幅度距车中心线2500mm范围内，起重重量为10t；
9.带支撑脚，起重作业时按要求打开；
10.起重6t以内货物时，需将工装提升至少2.5m离地高度（2.7m以上为宜），吊钩起吊高度至少3m，不超过3.5m；
11.吊臂回转部分应满足180°旋转操作，可以360°回转，要求稳定、精准；
12.整体结构设计须便于吊装及现场操作，满足频繁转运的实际使用需求；
13.其它标配。安全性要求，配备起重机防倾覆装置、回转极限位置限位装置、过载保护、水平仪、紧急制动等安全装置过载/倒退时报警（声音和灯光），采用钢芯钢丝绳或纤维芯钢丝绳，不低于GB/T 20118标准。依据JB/T 8906-2014相关行业标准制定，符合GB/T的安全标准。
	
	

	2
	商务条款
	
交货期：收到预付款后100日内交货到我方指定地点。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后20个工作日内预付30%，发货前甲方组织出厂测试，出厂测试合格付款60%，货到验收合格后支付10%尾款。
[bookmark: OLE_LINK8]验收指标及验收要求：
1.小臂未伸出状态下，非配重侧吊臂达最大角度时可起吊10t；起重幅度距车中心线2500mm范围内，起重重量为10t；
2.起重6t以内货物时，需将工装提升至少2.5m离地高度（2.7m以上为宜），吊钩起吊高度至少3m，不超过3.5m；
[bookmark: OLE_LINK5]3.吊车所有动作可双控，遥控控制或液压手柄操作控制。
保修及售后服务：
整机质保至少一年或2000小时，电池质保至少六年或12000小时，以先到者为准。
三包期内免费提供（人为损坏除外）不限次数上门服务，可以提供除易损件（钢丝绳、刹车片、轴承等）和人为损坏收费，其余不收费；期满后仍保证提供售后服务，以优于市场的价格提供正品零部件，具体按产品质量保证书内容执行。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起上2日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
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