中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高精度残余气体分析仪
	高精度残余气体分析仪（RGA）五套
	技术参数

	[bookmark: _Hlk206050579]质量范围
	1-200 amu

	检测模式
	电子倍增管、法拉第杯

	分辨率
	M/DeltaM = 1M(10% PH)

	灵敏度 A/mbar
	≤5 × 10-4 (FC)

	最小可测分压 FC
	≤1 × 10-11 mbar

	最小可检测分压 EM
	≤5 × 10-15 mbar

	最高操作压力
	≥1 × 10-4 mbar

	法兰接口
	CF35

	灯丝
	双灯丝：Ir/Y2O3

	操作温度
	10 ~ 40oC

	连锁
	使用外部信号进行互锁，可以保护灯丝

	互锁
	外部真空规与RGA的测试功能进行互锁



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内
付款方式：30%预付款合同签订后电汇支付，60%见发运单据电汇支付，10%尾款凭最终用户签字的验收报告电汇支付。
验收指标及验收要求：
厂家提供出厂报告。
在厂家现场验收最小可检测分压。
到货后现场验收灯丝类型、质量范围、检测模式。
保修及售后服务：
提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。

	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
