中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	可调变永磁四极磁铁
	采购数量：2台
技术指标要求：磁场梯度变化范围 :0~20T/m，磁铁孔径:46mm，有效长度:~100mm。磁铁工作在 17Tm 梯度时，在半径 12 mm 范围内，高次谐波不大于 8x10-4，磁场梯度纵向积分均匀性不大于 0.08。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后60个工作日
交付进度：合同签订后60个工作日
付款方式：甲方预付合同总金额的 80 %合同金额，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方于 30 日内付清尾款即20% 合同金额。
验收指标及验收要求：
验收要求：现场验收
验收指标：0~20T/m，磁铁孔径:46mm，有效长度:~100mm。磁铁工作在 17Tm 梯度时，在半径 12 mm 范围内，高次谐波不大于 8x10-4，磁场梯度纵向积分均匀性不大于 0.08%。
保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
