中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	数字束流位置处理器
	1.采样通道数：4；
2.ADC性能：最大采样率大于等于1GHz，垂直分辨率大于等于14位，模拟带宽大于等于2GHz； 
3.支持外部时钟作为参考时钟，支持外部信号作为采集触发信号；
4.集成EPICS IOC软件，运行linux系统，可以计算束流的横向位置；
5.包含串口、网口等多种外部控制接口；
6.机箱高度1U，ADC，时钟，触发等模拟接口位于机箱后面板，网口等控制接口位于机箱前面板。
	
	

	2
	商务条款
		交货期：合同签订后20周内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]自验收日起质保3年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。


	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
