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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分子泵
	1.磁悬浮结构；
2.ISO-F 250橡胶圈密封；
3.抽速≥1800l/s（N2）；
4.极限压强≤5E-7Pa；
5.压缩比＞5E8Pa；
6.泵体水平放置；
7.数量：3台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：预付款后3个月内。
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后90%电汇预付款，设备到货并调试验收合格后，再电汇合同总额的10%。验收指标及验收要求：
所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下：
1.对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接受，并由供应商负责免费更换；
2.设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格；
3.供应商提交的技术文档应包括且不限于技术规格说明书、操作手册等资料。
保修及售后服务：
1.设备供应商提供分子泵的安装调试服务，供应商需在到货后30个工作日内派人到指定现场进行指导安装；
2.提供至少1年的免费保修，保修期自验收签字之日算起；
3.保修期间产品出现问题时，供应商需12小时内做出响应，48小时内前往现场进行故障排查。
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