技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	脉冲变压器
	初级输入电压：1.2kV
次级最高脉冲输出电压：420kV
次级最大脉冲输出电流：550A
脉冲平顶宽度（90%处）：3us
最高重复频率：10Hz
包括：
a、油缸和绝缘油，高压油缸具有安装速调管和聚焦线圈的结构接口和支撑。
b、高压油缸内带有电容分压器和脉冲电流环，提供高压电压和电流测量。
	
	

	2
	扁平同轴电缆
	低阻抗、长度1.5米、包含连接器
	
	

	3
	80MW速调管聚焦线包电源
	直流输出：250V/24A，稳定度≤0.1%，要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h。
	
	

	
	80MW速调管灯丝电源
	交流输出：110V/5A，稳定度≤1%，要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h。
	
	

	
	80MW速调管偏磁电源
	直流输出：35V/35A，稳定度≤0.1%，要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h。
	
	

	
	钛泵电源
	直流高压：4kV/60mA，要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h。
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