技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
逐束团流强处理器
		参数
	数值

	通道数
	4通道SMA输入

	ADC采样率
	最高≧1GHz

	ADC采样时钟
	支持外时钟204.03MHz*4

	ADC采样位数
	≧14位

	ADC输入信号最大带宽
	≧2GHz

	触发模式
	支持外触发，阈值自触发

	数据采集软件
	集成EPICS IOC，配套控制软件

	操作系统
	LINUX


若提供商业采集卡，指标不能低于上表里ADC采样率、ADC采样时钟、
ADC采样位数、ADC输入信号最大带宽指标要求。
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