中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	示波器
	具有四个及以上的可以同时使用的通道，四通道同时使用时，采样率10GHz及以上，带宽2GHz及以上，垂直分辨率12bit及以上，采样深度100Mpts以上。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：1个月 
交付进度：合同签订后1个月内完成现场验收。
付款方式：合同签订后，预付合同总额50%；完成现场验收后，支付合同尾款。
验收指标及验收要求：按照规格和技术参数要求进行验收。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：本合同标的质保期 36 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
