中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	漫反射附件及控温仪和漫反射原位反应池
	温度范围:室温-500℃，控温精度;±1℃;压力范围;达到1.5MPa，控温冷却水恒温范围： 5～35℃，恒温精度：±0.1℃；匹配布鲁克红外光谱仪光路。
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: OLE_LINK1]交货期:合同签订后三个月内。
交付进度:一次性交付。
付款方式:合同签订后预付合同总额的80%，验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求:提供出厂检测报告，需要包含温度范围:室温-500℃，控温精度:土 1℃;压力范围:达到 1.5MPa 等指标。
质保期：验收合格之日一年。
	
	




公司名称（盖章）：
[bookmark: _GoBack]                             日期：
