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技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	镀膜线圈及电源
	（1）线圈内径：460 mm 
（2）线圈高度：1.7 m
（3）磁场强度：900±5% Gauss 
（4）径向好场区半径：≥180 mm 
（5）纵向好场区长度：≥1.52 m
	
	

	4
	商务条款
	交货期：签订合同后1个月内
交付进度：签订合同后1个月内，交付合同全部内容
付款方式：合同签订后预付合同总额的20%，设备验收合格后付清尾款
验收指标及验收要求：
磁场强度：900±5% Gauss
径向好场区半径：≥180 mm 
纵向好场区长度：≥1.52 m
保修及售后服务：设备验收合格后进入质保期，质保期1年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
