中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	四极铁
	有效长度≤120 mm，磁极间隙56 mm，最大磁场梯度达到11 T/m；其中两台四极铁配套绑腿校正线圈，强度不小于1 mrad@60 MeV；配套两个支撑平台。
	
	

	2
	真空室
	真空室内径为45 mm；配套波纹管与支撑。
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	3
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内设备到货验收。
交付进度：按照交货的约定日期，一次性交付所有元件设备。
付款方式：
签订合同后，支付合同总额的20%；
设备到货验并完成在线安装后，支付合同总额的80%。
验收指标及验收要求：
严格按照上述规格与技术参数要求，对每个参数进行测试验收。
阶段性检查要求：
1.在工艺设计环节，检查选定的磁铁与真空室规格参数是否合理，检查是否与当前合肥红外FEL装置的真空等元件存在空间干涉，检查预期磁场品质是否满足技术要求，相应的线圈与磁铁温升是否满足要求。
2.在加工制造环节，需提供相应的三维设计图纸，提供纸质与电子的竣工总图、零部件的加工图和目录，并根据要求制作设备铭牌。
3.在测试验收环节，按照指标要求对每个相应参数进行测试验收。
保修及售后服务：
保修期至少8个月，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
