中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	多级罗茨泵
	1.最大抽速不低于500L/min；
2.极限真空优于0.03 mbar;
3.有气镇结构;
4.运行噪声低于60dB;
5.配国标电源接口，含电源线。
	
	

	2
	多级罗茨泵
	1.最大抽速不低于1500L/min；
2.极限真空优于0.03 mbar;
3.有气镇结构;
4.运行噪声低于60dB;
5.配国标电源接口，含电源线。
	
	

	3
	多级罗茨泵
	1.最大抽速不低于200L/min；
2.极限真空0.05 mbar;
3.运行噪声低于65dB;
4.配国标电源接口，含电源线。
	
	

	4
	多级罗茨泵
	1.最大抽速不低于400L/min；
2.极限真空0.04 mbar;
3.运行噪声低于65dB;
4.配国标电源接口，含电源线。
	
	

	5
	多级罗兹泵
	1.最大抽速不低于1000L/min；
2.极限真空优于0.03 mbar;
3.有气镇结构;
4.运行噪声低于60dB;
5.配国标电源接口，含电源线。
	
	

	6
	多级罗茨泵
	1.最大抽速不低于1000L/min；
2.极限真空优于0.03 mbar;
3.有气镇结构;
4.运行噪声低于60dB;
5.配国标电源接口，含电源线。
	
	

	7
	多级罗茨泵
	1.最大抽速不低于1500L/min；
2.极限真空优于0.03 mbar;
3.有气镇结构;
4.运行噪声低于60dB;
5.配国标电源接口，含电源线。
	
	


[bookmark: _GoBack]公司名称（盖章）：
                             日期：
