技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
线位置传感器
	测量对象：	金属丝线
测量方式：	光学透过式。使用可视光照射金属线，计测金属线在受光面上的投影的位置。
测量对象尺寸：0.04mm-6mm
测量轴数：	二维（垂直丝线方向）
[bookmark: _GoBack]测量范围：	±3 mm
测量重复性：±0.03 m
测量精度：	±0.5 m
采样周期：	10000/s 以上
材质：		铝
软件：		测量设定、数据存储显示等功能的辅助软件


	
	


                                  









 公司名称（盖章）：
                               日期：
