中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	前端四刀PBPM
	· 光斑位置检测精度：≤1μm
· 光斑位置分辨率：≤0.1μm
· PBPM中心位置可调，水平/竖直调节范围≥±10mm
· 刀片材料：金刚石
· 冷却：水冷
· 额外传感器：需要温度传感器监测刀片附近温度
· 与光源点距离：15.2m
参考光源参数：
· 光斑尺寸: 20~50μm
· 光源发散角（1Σ）：25~40μrad
PBPM与光源点距离
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内。
付款方式：进口合同签订后全额付款，国内采购合同分期付款（合同签订预付合同总额40%，技术方案评审通过支付合同总额30%，到货验收合格后支付尾款）。
验收指标及验收要求：验收指标与要求同“规格和技术参数”部分主要技术参数要求。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：保修期2年。
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