中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	束流信号模拟器
	（1）FPGA芯片型号XCZU47DR；
（2）ADC通道数8，DC耦合，采样率5 GSps，采样位宽14 bit，采样带宽DC - 2 GHz；
（2）DAC通道数8，AC耦合，采样率5 GSps，采样位宽14 bit；
（3）SFP通道数1，传输速率5 Gbps；
（4）网络接口数1；
（5）支持外时钟，时钟频率500 MHz；
（6）支持外触发，触发频率20 kHz。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后8周内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80%
验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]质量保证期不少于2年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
