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技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	可移动式分子泵机组
	1.分子泵对氮气的抽速不低于 300L/s，冷却方式为风冷；
2.分子泵极限真空优于 5E-9mbar；
3.多级罗茨泵对氮气的抽速不低于 30m3/h，极限真空优于 1Pa；
4.配规管及显示设备，规管量程从常压到 5E-9mbar。
5.手推车外形，整体交付，不接受现场组装模式交货。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同之日起12个月内
付款方式：合同签订后20个工作日预付合同总额的60%，收到设备验收合格后20个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：检测干泵抽速不低于 30m3/h，检测分子泵抽速不低于300L/s
检测极限真空读数从常压到 5E-9mbar
保修期：至少1年
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
