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[bookmark: _GoBack]技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电流型电流传感器
		设备号
	数量
	原边额定直流电流
	额定输
出电流
	线性度
	输出噪声
	温度系数
	输出接口

	1
	42
	±60A
	±100mA
	≤3ppm
	0….100Hz ≤ 1ppm/FS
0….10kHz ≤ 8ppm/FS
	≤2.5ppm/K
	
D-sub 9 connector

	2
	11
	±200A
	±200mA
	
	
	≤2ppm/K
	

	3
	11
	±700A
	±400mA
	
	
	≤0.5ppm/K
	




	
	

	2
	商务条款
	
交货期：4个月
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%
验收指标及验收要求：货物符合上述要求，并提供出厂检测报告。
阶段性检查要求：无
保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
其它：无






	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
