中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	张力线测磁系统垂直轴
	大理石基座材质：天然花岗岩；基座安装面平面度：0.002 mm；垂直轴行程：450 mm；分辨率：0.001 mm；垂直轴垂直度（全行程）：﹤±0.01 mm；测量高度：张力线中心高度1.35m。为此，对现大理石平台的两个立柱进行削高处理。
	
	

	3
	商务条款
	交货期：2024.12.30
交付进度：一次性交付
付款方式：验收合格后支付全额货款
验收指标及验收要求：满足技术参数要求
阶段性检查要求：要求进行出厂测试
保修期：1年
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