中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高压电容电感等
	[bookmark: _GoBack]表1高压电容电感等规格和技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	高压电容
	50kV/0.033uF，外形尺寸（长*宽*高）小于362*118*114，单位为毫米，采用固态灌封工艺；
	110
	套

	2
	高压电感
	50kV/4 μH，与高压电容配做，电感值可微调（±0.5 μH）。
	
	

	3
	人工线骨架
	定制，根据调制器内部空间与高压电容、电感外形配做，高约2米，宽约0.4米。
	9
	套

	4
	高压电阻
	50kV/100W/62欧姆，50kV/20W/50M欧姆，定制50kV耐压的骨架、均压环。
	9
	套

	5
	高压连接器
	适配高压电源（TDK Lambda 802）充电电缆（型号为：15931020NT），绝缘强度50kV。
	9
	个



	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后2个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起2个月内将货物送达至采购方指定地点并进行安装调试。
付款方式：签订合同后，预付50%，；货到验收合格后30个工作日内，付清50%尾款。
验收指标及验收要求：厂家按照标1的技术参数要求进行出厂测试，并在现场安装后进行调试，上述产品分别安装于50MW和80MW调制器中并加满电压（45kV）进行老练测试，无故障运行1小时为合格。验收期间，货物数量、规格型号等与表1所示技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
