中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	四路激光系统支撑结构件非标加工
		图纸名称
	备注

	定向点柱子（装配图1张）
	6根

	定向方形立柱（装配图1张）
	4根

	柱子带支架（装配图1张）
	2根

	柱子无支架（装配图1张）
	4根

	移动支架（装配图1张）
	2台

	定向点靶座（零件图1张）
	50件

	共6张图纸
	68件


备注：
1. 所有图纸加工件均由乙方中标人负责现场安装，安装过程中搬运、起吊、打孔、膨胀螺栓、化学锚固胶水等相关费用均由乙方承担；
2. 为了减震需要，立柱空腔内需要灌注干燥粗粒黄沙（河沙）作为颗粒阻尼，总重量不少于4吨，均有乙方负责提供，在甲方现场检查同意后，由乙方负责现场灌注；
3. 乙方在中标后，需要根据甲方提供的报价图纸，出具细化的加工工艺图纸并得到甲方认可后再进行加工。
	
	

	2
	商务条款
	供货期：合同签订后2个月内
验收方式：厂家出具产品检验合格证，现场完成验收
付款方式：合同签订20个工作日内预付合同总额的20%，合同签订后2个月内全部加工完毕并完成出厂验收后付合同总额的40%，接到甲方通知后完成现场全部安装并验收合格且开具发票后20个工作日内付合同尾款
[bookmark: _GoBack]交货进度：一次性交货
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
