中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表
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	技术指标
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	1
	[bookmark: _GoBack]示波器&频谱仪
	示波器的具体参数需求如下：
1.时域信号分析通道数 ≥ 4个；
2.分析带宽 ≥ 2 GHz，上升/下降沿测试时间 < 175 ps；
3.采样率 ≥ 5 Gsample/s，正常模式下波形捕获率 > 1000000 waveforms/s；
4.存储深度：4通道均不小于500 Mpoints；
5.硬件ADC位数 ≥ 12 bit，高分辨率模式下垂直分辨率优于16 bit；
6.通道间隔离度 ＞60 dB，全带宽触发灵敏度 < 0.1格。
数量：1台
频谱仪的具体参数需求如下：
1.频域信号分析范围覆盖5 kHz到3 GHz；初始校准精度 ≤ 5×10–8；
2.相位噪声（1GHz载波，1kHz频偏，保证值）：< –99 dBc/Hz；
3.1dB压缩点 ≥ 7 dBm，SHI ≥ 70 dBm（f ≥ 900 MHz）；
4.分辨率带宽覆盖1 Hz到10 MHz，衰减器配置0 dB到45 dB，5 dB步进；
5.动态平均噪声电平 ≤ -143 dBm，总测量不确定度（1 MHz ≤ f < 3 GHz）：≤ 0.5 dB；
6.分析带宽 ≥ 10 MHz，存储深度 ≥ 25 Msample I&Q。
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交交货期：合同签订后16周内
交付进度：交货期内整机一次性交付。
付款方式：90%货款见运单电汇支付，剩余 10%尾款验收合格后凭最终用户签字的验收合格报告支付。
验收指标及验收要求：厂家提供官方校准证书即证明达到验收要求
保修及售后服务：三年
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