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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电控镜架及控制器
	数量：8个
规格和技术参数：
· 适用直径一英寸光学元件，如采用卡环固定，提供抛物面镜转接板
· 运动轴：旋转、俯仰，调节范围±4°
· 最小步长：1 μrad
· 调节方式：顶部调节
· 整体尺寸：≤100×55×35mm
· 真空兼容：达到 1×10^-4 Pa
· 主体材质：铝合金
· 控制器：兼容epics，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯
	
	

	2
	商务条款
	
交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%
验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含运动轴调节范围、最小步长、真空兼容报告、软件控制说明等。
保修及售后服务：质保期一年
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