中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	束线控制系统工艺安装服务
	[bookmark: _GoBack]本此采购的光束线控制系统工艺安装服务，包含合肥先进光源光束线运动控制线缆制作、线缆敷设、线缆整理以及真空规、离子泵线缆敷设、整理，详见询价单。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订1个月内完成连接器交付，根据HALF光束线的安装进展，依照采购人要求开展光束线控制系统工艺安装服务，所有光束线控制系统安装任务在10个月内完成。
付款方式：合同签订后预付合同总金额的50%；完成光束线控制系统工艺安装全部服务后，验收合格且收到全额发票后，甲方于30日内支付剩余款项。
验收指标及验收要求：
1、线槽、连接器、线缆制作数量满足要求，线缆制作和工艺安装质量满足要求；
2、运动控制系统和真空系统能正常工作。
3、完成安装测试报告等相关文档的编制工作，提供项目档案要求的相关文档资料。
保修及售后服务：
服务提供商按照所述服务时间、地点、内容、数量和质量等要求向采购人提供服务，在服务期限内，若服务提供商提供的服务未达到约定的数量、质量等标准，应当及时更换、补齐或提升服务质量水平至要求的标准。质量保证期为36个月，自项目服务完毕且验收合格之日起算。在质保期内，服务提供商对所供服务出现的问题负责，服务提供商应于接到采购人服务问题通知后2小时内（法定假期除外）进行响应，需要抵达现场进行服务问题解决的，供应商应在一个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成服务。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
