中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	合肥光源束流提升及新增线站辐射屏蔽系统改造
	铅砖尺寸：5cm厚*10cm宽*20cm长，数量：1850块，（含不锈钢支架一套）；
含硼聚乙烯尺寸：5cm厚*10cm宽*20cm长，数量：150块；
铅吸收器尺寸：6cm厚*50cm*50cm，数量：一套（含不锈钢支架一套）；
铅砖及铅吸收器的不锈钢支撑结构需报价人现场进行勘察后自行设计；
技术规格：铅密度：11.34g/cm3，含硼聚乙烯：含硼量5%，安装位置精度≤±1cm。
报价人需根据上述技术要求，完成铅砖支撑结构（不锈钢材质）及铅吸收器支撑结构（不锈钢材质）的设计、制作及安装；完成铅砖、含硼聚乙烯、铅吸收器的加工、制造、运输、安装和调试等。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
合同签订后，报价人应在20日（日历日）内供货，并完成现场安装。
付款方式：
合同签订后付预付款（合同总金额的50%），合同执行完成并验收合格，付尾款（合同总金额的50%）。
验收指标及验收要求：
提供屏蔽材料的证明文件：铅砖、铅吸收器密度证明材料，含硼聚乙烯含硼量证明材料。按要求完成现场安装任务，并保证支撑结构的承重。
保修及售后服务：
质保期自验收合格之日起不少于1年，范围包括所有屏蔽材料、支撑结构及服务。质保期内收到通知后2小时内响应，24小时内到达现场并采取免费维修措施或更换有缺陷的货物或部件，解决问题。
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