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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	真空泵与
规管

	本次采购真空泵与规管用于合肥光源多功能线站05U-A2上研制极紫外全息光刻实验站的高真空系统部件，其功能是维持实验站的高真空状态。本次拟采购的设备具体为:
1、真空规管，数量2个： DN40CF，测量范围:大气压到1E-7Pa，规管内部密封材料: 全金属密封，无橡胶材料；
2、干泵，数量1台：抽速优于 35m3/h，进气口法兰: DN40KF，极限压强优于 4.5Pa ；
3、分子泵，数量2套，五轴均为磁悬浮轴承，进气口法兰为DN100CF，分子泵对氮气抽速不低于250L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥4×105，排气口连续耐压不低于 1900Pa，含控制器，3m 连接线、配套冷却设备和过滤网。
4、多级罗茨泵、分子泵和规管要求为同一品牌。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后9个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。
验收指标及验收要求：测试泵的抽速、极限真空。
保修及售后服务：验收合格后一年时间提供免费质保；如设备有问题，48小时到达现场响应。
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