中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	边缘运算工控机
(1台)
	1、机箱尺寸：标准19英寸机柜安装、高度小于等于4U，深度去除前置把手实际安装深度小于450mm
2、处理器：2个服务器CPU，28核56线程，基础频率不低于2.2GHz，缓存不低于52.5MB，支持ECC内存
3、主板：支持双路至强5代处理器；内存支持DDR5 ECC校验、最大可扩展至4TB
4、内存：4个32G 4800 DDR5内存
5、硬盘：1TB SSD；4TB HDD
6、显卡：板载独立显卡无需安装其他显卡；支持VGA
7、PCI扩展性：机箱支持最大6条 FHFL PCIe x16 Slot (Gen5 x16 link)
8、存储控制器：4 x SATA3.0 (6 Gb/s) via Slim-SAS HD, support software RAID
9、I/O扩展性：
3 x USB 3.2 Gen 1 ports (one onboard header) + 1 x Type-A USB 2.0 port
2 x M.2 2242/2280 B+M key (PCIe）
2 x MCIO (PCIe x8）
2 x GbE + 1 dedicated NIC for IPMI
主板原生支持 RS-232 COM接口
10、电源：850W AC 100~240V 宽压电源
11、环境温度：0 ~ 50°C 广泛的环境温度支持
12、其他：主机要求原厂配置，不接受组装机；原厂3年全免费保修服务（配件+人力）

	
	

	2
	机架式工控机
(11台)
	1、机箱尺寸：标准19英寸机柜安装、高度小于等于4U，深度去除前置把手实际安装深度小于500mm
2、处理器：8P核、4E核、20线程，P核基础频率不低于2.1GHz，缓存不低于25MB (不接受有elevated operating voltage稳定性问题影响的CPU)
3、主板：CPU插槽LGA1700支持12th/13th/14th系列处理器；内存支持4条 288-pin针脚 DDR5 non-ECC，最大可扩展至192GB
4、内存：32G DDR5
5、硬盘、1TB SATA SSD 6.0Gb/s
6、显卡：处理器集成显示控制器、支持VGA；HDMI；Display Port
7、PCI扩展性：
2 PCIe x16 Gen 4 expansion slots(1 x Gen5 x8 link, 1 x Gen4 x8 link)
2 PCIe x8 expansion slots(1 x Gen4 x4 link, 1 x Gen3 x4 link)
1 PCIe x4 Gen 4 expansion slot
1 PCIe x1 Gen 4 expansion slot
8、存储控制器：4个板载 SATA3.0 支持AHCI；M.2插槽支持 PCIe x4 M-key 2280
9、I/O扩展性：
[bookmark: _GoBack]6 USB 3.2 Gen 1 ports (4 rear, 2 via header)
7 USB 2.0 ports (4 rear, 2 via header, 1 internal Type-A)
最大支持6个 串行接口，COM1、COM2和COM4~6为RS-232; COM3支持RS-232/422/485
10、网卡：1 x GbE + 2 x 10GbE（SFP+接口含多模模块）
11、电源：500W AC 100~240V 宽压电源
12、环境温度：0 ~ 40°C 广泛的环境温度支持
13、显示终端：27英寸2k高清显示终端，支持挂壁，100Hz HDMI+DP接口
14、其他：主机要求原厂配置，不接受组装机；原厂3年全免费保修服务（配件+人力）
	
	

	3
	商务条款
	交货期：自合同签订日起10周内完成交货及安装调试。
交付进度：一次性交付。
付款方式：验收并通过后90个工作日内全额付款。
验收指标及验收要求：以合同指标为依据验收，并附必要的技术资料。
阶段性检查要求：现场验收。
保修及售后服务：原厂3年全免费保修服务（配件+人力）
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：

