中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	科学级高灵敏成像系统(含软件)
	分辨率:2048*2048;
像素尺寸:6.5um;
探测波段:1-200nm;
满阱容量:>40k e-
使用环境:整体放置在1E-4Pa真空环境内;
快门类型:卷帘，全局重置
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	货期：合同签订后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的80%，到货验收后支付合同尾款
验收指标及验收要求：根据出厂合格证验收
保修及售后服务：保修期1年，售后24小时响应
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
