中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	体系架构
	考虑到提高数据中心空间利用率和未来扩展性，要求投标产品为高密度大容量存储系统,单台设备高度≤2U
	
	

	2
	控制器
	冗余双控制器架构，控制器为双活工作模式，可支持FC、iSCSI、SAS等协议
	
	

	
	
	内存：存储控制器内存配置≥24GB（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等)
	
	

	
	
	双控制器可支持≥8个16Gb FC/iSCSI SFP+/SAS 12Gb接口
	
	

	
	
	磁盘扩展能力：支持扩展≥120块热插拔硬盘（需提供厂商官网或官网彩页截图证明）
	
	

	3
	接口方式
	本次配置≥8个25Gb iSCSI 主机接口（配置8个10Gb光模块）
	
	

	4
	RAID支持
	支持的RAID 级别：0、1、10、5、6
	
	

	5
	硬盘配置
	主机头双控制器配置不少于12个3.5寸槽位高密盘柜；本次配置2块1.92TB SAS SSD硬盘，10块7.2K 12T SAS硬盘；
	
	

	6
	多通道连接
	配置多路径软件，提供服务器与存储阵列之间冗余数据路径的故障转移管理
	
	

	7
	操作系统支持
	支持操作系统Windows 2022、2019 和 2016 RHEL 8.2 和 7.8 SLES 15.2 和 12.5 VMware 7.0 和 6.7 Citrix XenServer 8.x 和 7.x，支持 VMware vCenter 插件，可通过 vCenter管理存储阵列
	
	

	8
	管理/硬件检测功能
	支持HTML5 GUI、CLI、REST 界面管理，配置中文图形化存储管理软件，对存储系统的各项指标进行管理、调整和监测
	
	

	
	
	支持硬件故障检测,诊断功能
	
	

	9
	数据分层
	配置自动分层功能
	
	

	10
	读缓存
	支持/配置SSD读缓存功能
	
	

	11
	远程复制
	配置远程复制功能
	
	

	
	
	可以实现异步复制
	
	

	12
	快照功能
	配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可。
	
	

	
	
	每套系统最大支持快照数量不少于500个（需提供厂商官网 或官网彩页截图证明并盖章）
	
	

	13
	卷复制
	配置全容量许可的卷复制功能，后续扩容无需额外购买许可（需提供厂商官网 或官网彩页截图证明并盖章）
	
	

	14
	存储性能分析
	1）配置存储性能收集分析工具，支持图形化界面操作，对存储的容量、带宽、延时、IOPS、队列深度和主机端的CPU、内存、磁盘容量以及主机操作系统版本摘要等进行能收集分析，并形成图形化专业报表；
	
	

	15
	电源
	配置AC冗余电源
	
	

	16
	VMware兼容性
	通过VMware以下功能认证，VMware兼容性指南截图证明：
VMware产品：ESXi 8.0 U2
Protocol：SCSI
Transport Type：iSCSI
MPP插件：NMP
SATP插件：VMW_SATP_ALUA
PSP插件：VMW_PSP_RR
功能：UNMAP, Thin Provisioning Stun, HW Assisted Locking, Full Copy, Block Zero
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同生效之日起 20 日内货物送达
付款方式：预付合同总金额的 60 %，货到验收合格支付剩余尾款。 
验收指标及验收要求：型号一致、并提供合格证明
保修及售后服务：
3年IT专业支持与关键任务， 3年当日 4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；高级软件支持；原厂本地技术客户经理24×7电话支持，可选支持硬盘不返还服务；要求提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。
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