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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	合肥光源实验站智能化数据采集和管理系统


	1. 文献/成果管理：支持手动等多种方式创建论文；支持通过 ResearcherID / ORCID / PDF / DOI 导入文献成果；支持本地部署，浏览器多端跨平台访问。
2. 数字签名：支持对记录进行 RSA 非对称加密数字签名定稿，系统自动生成可信时间戳，为实验记录提供不可篡改的凭证；支持多人多份签名，私钥加密存储，公钥明文可随时验证。
3. 实验记录可追溯：支持实验记录版本化管理，保证内容修改的可追溯。
4. 系统级扩展集成能力：支持新增数据模块、更新数据和扩展插件；具备数据原子化关联能力，实现数据模块、实验记录、数据合集、论文成果、课题和项目的原子级相互关联。
5. 文件上传与接口服务：支持GB级科研数据上传；常规请求API响应 P95≤500 ms；本地私有化部署支持并发用户≥500，可水平扩展。
6. 数据安全与权限控制：具备多种细粒度权限管控机制；实验记录版本留存，修改全程留痕，保障实验过程可审计追溯。
7. 部署授权：软件本地授权，支持永久使用。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后60日内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：甲方预付合同总金额的40%，项目验收合格且收到乙方提供的全额支票后支付剩余60%尾款。
验收指标及验收要求：
以技术参数为验收依据，进行现场测试核验的指标如下：
支持GB级科研数据上传；常规请求API响应 P95≤500 ms。
阶段性检查要求：
出厂测试：乙方在系统进场安装部署前完成出厂测试，按“规格和技术参数”逐项测试并留视频记录，测试合格后方可进场安装部署。
保修及售后服务：
供货方对系统软件及交付的全部文档提供1 年质量保证期。质保期内，供货方在收到采购方电话、邮件或微信通知后 1 个工作日内响应，并免费提供远程或上门维护、缺陷修复服务。质保期内系统出现质量问题、功能缺陷或与本询价要求不符的情形，供货方须按采购方要求限期包修、包换或包退，并承担由此产生的全部费用。
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