中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	固态放大器
	1.工作频率：2856 MHz 。
2.最大输出脉宽：≥6 μs 。
3.饱和状态输入功率：≤7 dBm 。
4.饱和状态输出功率：≥2 kW 。
5.输出幅度抖动(RMS，2 h)：≤ 0.04% 。
6.输出相位抖动(RMS，2 h)：≤ 0.03°。
7.输入功率口：N-F座 。
8.输出功率口：N-F座 。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月。
交付进度：6个月内一次性交付。
付款方式：合同签订后支付70%；收到货并验收合格后支付30% 。
验收指标及验收要求：
1.	最大输出功率：≥2 kW 。
2.	输出幅度抖动（RMS，2 h）：≤0.04% 。
3.	输出相位抖动（RMS，2 h）：≤0.03°。
保修及售后服务：2年质保及免费维修。出现故障时，6小时内响应，48小时内解决故障。
[bookmark: _GoBack]其它：供应商需提供2年内供给粒子加速器装置的S波段（2.6 GHz~3.0 GHz）固态放大器业绩证明。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
