中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	原子力显微镜
	具有自动进针功能，样品台行程≥25×25×15mm，扫描范围50×50×15μm，横向分辨率<0.3nm，纵向分辨率<0.04nm；具有双光路观察系统，顶视系统光学分辨率≤2μm，最大视场2×2mm2，侧视系统光学分辨率达到10μm，提供可视化下针。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的80%，验收合格后付合同尾款。
验收指标及验收要求：
提供出厂检测报告，需要包含样品台行程≥25×25×15mm，扫描范围50×50×15μm，横向分辨率<0.3nm，纵向分辨率<0.04nm，具有双光路观察系统，顶视系统光学分辨率≤2μm，最大视场2×2mm2，侧视系统光学分辨率达到10μm等指标。
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