技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	切割磁铁改进项目
	真空箱改进：
真空箱在现有箱体上改造，更换两端大法兰和接管；
准直定位要求可以将注入点位置坐标转换出来，真空度要求提高到≤1x10^-7Pa；
箱内无氧铜管道内径34mm，前端切除一部分，紧贴在切割板上；
切割板外侧贴附一层高磁导率磁屏蔽材料。
硅钢片加工及采购：
定制硅钢片，0.1mm厚，线切割。
铁芯：
两块磁芯，每块叠装后总长650mm（含中间的线圈支撑，不包含两侧），两侧线圈支撑厚度5mm，每块磁铁弯转角度为5度，注入束流从环外侧注入；此项包括无氧铜外壳、线圈及铁芯的清洗组装。
真空箱内部支撑：
内部支撑需要三维调节
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