技术指标及商务要求响应表

	
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	涡旋干泵、分子泵机组等一批
	涡旋干泵
	峰值抽速15.1m3/h,极限真空0.7Pa，漏率1*-6 mbar*l/s，最大连续入口压力200mbar
	
	

	
	全量程规和真空计
	测量范围：1*103~1*10-9 mbar, 电缆接口RJ45，供电电压范围14.5-36V
	
	

	
	电磁隔离阀
	控制气路开启和断开
	
	

	
	干式涡旋泵
	抽速35m3/h，极限真空1pa,漏率1*-6 mbar*l/s，RS232/RS485
	
	

	
	干泵密封圈
	密封气体用
	
	

	
	电磁隔离阀
	氮气抽速：730 l/s，氦气抽速820 l/s极限真空： <6E-10mbar
60i极限真空3pa, 抽速60m3/h
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	分子泵机组
	峰值抽速60m3/h, 极限真空0.03mbar，排气法兰NW25，漏率小于1*10-6 mbar l/s
	
	

	
	多级罗茨泵
	峰值抽速15.1m3/h,极限真空0.7Pa，漏率1*-6 mbar*l/s，最大连续入口压力200mbar
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