中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	双阳极X射线源
	阳极靶材质：Al和Mg；
Al靶功率不低于400W，Mg功率不低于300W；
阳极高压不低于15KV；
法兰接口：DN40CF；
最小光斑不大于10mm；
耐烘烤温度不低于150℃；
包含高压控制器和冷却水控制器。
适配国标电源
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: _GoBack]交货期：合同签订后9个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款
验收指标及验收要求：
装上腔体后，烘烤之后实测真空度优于1E-9mBar，烘烤温度不低于150℃。开启射线源后实测阳极靶功率，Al靶功率不低于400W，Mg功率不低于300W，光斑尺寸优于10mm。
保修及售后服务：一年期免费质保
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
