中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电动四刀狭缝
	1. 刀口数：4个
2. 最大孔径尺寸：	10 mm × 10 mm
3. 分辨率：	1 μm / step
4. 重复精度：	＜ 2 μm
5. 定位精度：	± 2 μm
6. 软件控制：	支持EPICS 系统，要求给出对应的IOC
7. 刀口处真空度：5 × 10-5 Pa；
8. [bookmark: _GoBack]提供相应耗材：如铜垫圈等
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
