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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	EUV斩波器
	
数量：1套
1. 斩波频率 50-100Hz
2. 频率稳定性：≤±50mHz@50Hz
3. 工作真空优于1E-4Pa
4. 真空腔体一套，真空漏率≤1.0E-7Pa·L/s
5. 包含所需真空馈通，前后接口为CF100法兰
6. 包含测试、安装
7. 电机控制器及锁相放大器输出兼容EPICS7接口标准

	
	

	2
	商务条款
	
交货期：合同签订后6个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：甲方预付合同总金额的40%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的60%。
验收指标及验收要求：根据出厂合格证验收。
保修及售后服务：质保期一年，售后需在24小时内响应。
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