中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	OPl和本地调试终端
	品牌台式机，品牌官方标配机型参数，兼容现有的设备参数和界面显示，保证设备正常稳定运行需求。
CPU:i9以上（含），
核心架构：24核心以上（含），频率范围：基础频率2.5GHz以上（含），缓存配置：三级缓存36MB + 二级缓存32MB 以上（含）。制程工艺：Intel 7以上（含）（10nm Enhanced SuperFin）。TDP设计：基础功耗125W，最大睿频功耗253W。内存支持：通道DDR5-5600以上（含），最大容量192GB。
主板：采用Intel Q670芯片组（含更高），支持DDR5内存、PCIe NVMe硬盘等新一代硬件标准，适用于Windows 11操作系统；丰富的接口：USB2.0 USB3.0  Type-C接口 M.2 SSD接口 3.5寸HDD硬盘插槽，RJ45千兆有线网口，PCI插槽等；
内存：128g以上（含），内存类型：DDR5 主频：5600MHz以上（含）；工作电压：1.1V；针脚数：262pin
硬盘：2TB以上（含），单片2TB硬盘/固态硬盘和机械硬盘组合方式；
显卡：搭配Intel UHD Graphics以上（含），支持多显示器输出，多种显示接口输出；
显示器：27寸尺寸以上（含），分辨率：1920*1080以上（含） 接口方式：DP+HDMI等接口；
散热：需采用前进风后出风，优化进风口设计，减少热流在机箱内滞留时间；
机箱：采用环保材料，采用免工具拆卸，只需几个简单步骤，就可以打开；
数量：10套
	
	

	2
	商务条款
	交货期：本合同签订后，甲方将提前60日向乙方发出供货通知。乙方收到通知后，须在该期限将货物送达指定地点。
付款方式：甲方合同签订后预付合同总价50%；待货到通过验收且提供产品合格证后，支付剩余合同尾款。
验收指标及验收要求：提供设备产品合格证书。
保修及售后服务：
整体质保期为项目最终验收合格之日起 ​24个月。保修期内，因产品质量或施工问题导致的故障，乙方提供免费维修或更换。故障发生后，乙方需在​2小时内响应，​24小时内派人员到场处理。
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