技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	金网调节机构
	1.旋转导入器，内含定制金网固定支架，长度125mm
2.线性驱动器， CF35接口，移动行程 150mm
3. CF35 六通， 长度125mm *
4. CF35 六通， 长度125mm，含一个 CF16接口 *
5. CF16 单芯 BNC 电极 *
6. 金源超高真空蒸镀装置（最大工作温度1500°）
7. CF63转CF35法兰 *
8. CF35液压波纹管，长度1500mm *
9.整个机构除分子泵机组外，耐烘烤温度不小于120°
*注：
①3.4两项可以作为一个整体也可以按上述要求分开加工，作为整体时长度尺寸必须与分开加工保持一致，组合方式见示意图；
②4.5两项中CF16接口和CF16单芯BNC电极可以更换为CF35接口和CF35单芯电极；
③7.8两项可以作为一个整体也可以按上述要求分开加工，作为整体时长度尺寸必须与分开加工保持一致。
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