中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	合肥先进光源快轨道反馈处理器
	（1）处理器核心FPGA为Xilinx Virtex UltraScale+等级芯片，DSP数目≥6800，GTY数目≥52
（2）处理器配置SoC为Zynq-7000等级芯片，DSP数目≥200
（3）QSFP光纤接口数目≥10，支持数据传输速率≥5Gbps
（4）网口数目≥1
（5）DDR4存储空间≥4GB
（6）具有完善的机箱散热设计，机箱为19英寸标准机箱，风冷散热
（7）支持接收外时钟和同步触发信号
数量：10台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后9个月内将货物送达至甲方指定地点。
付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标。
保修及售后服务：
产品质保期为  24  个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。

	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
