技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
静电计
	电流测试范围10fA - 20mA
动态范围10^6
输入阻抗>200TΩ
测试速率425 rdgs/s。
[bookmark: _GoBack]交货期：合同签订后6个月内
	
	


                                  









 公司名称（盖章）：
                               日期：
