中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	IOC、离线调试终端

	（1）IOC 1台：采用标准4U上架式工业机箱；CPU：不低于Intel i9 14代处理器，拥有24个核心（8性能核+16能效核）和32线程，性能核最高睿频6.2GHz（全核5.9GHz），能效核最高睿频4.5GHz；配备36MB三级缓存和32MB二级缓存，LGA 1700插槽，需有集成显卡；；内存：不低于128G DDR5；存储：不低于4T NVME固态硬盘*1，4T SSD Sata接口*1；显卡：‌显存容量‌12GB GDDR7，‌显存带宽‌192bit位宽，336GB/s带宽，‌核心频率‌：2610MHz（Boost 频率可达 2450MHz），‌接口类型‌：PCIe 5.0 接口，支持HDMI 2.1b/DisplayPort 2.1b 输出；计算卡：‌芯片架构‌NVIDIA Volta，‌CUDA核心数量‌：5120个，‌显存类型‌：HBM2（显存容量16GB，位宽4096bit），‌接口类型‌PCI Express 3.0，‌双精度性能‌7TFLOPS，‌单精度性能‌14TFLOPS，‌Tensor核心效能‌：112TFLOPS（针对深度学习优化），‌显存带宽‌：900GB/s；电源：不低于2000W金牌台式机电源；扩展：不低于PCI 8串口扩展卡*1，PCI-E 千兆4网口扩展卡*1；可放入标准19寸机柜的23寸可升降2K显示器；有线键鼠1套。
（2）离线调试终端 1台：采用标准4U上架式工业机箱；CPU：不低于intel i7 14代处理器，拥有20核28线程（8P+12E），基础频率2.5GHz，最大睿频5.6GHz，三级缓存33MB，LGA 1700插槽，需有集成显卡；内存：不低于64G DDR5；存储：不低于4T NVME固态硬盘*1；显卡：‌核心频率‌2572-2692 MHz（不同厂商型号略有差异，如ASUS TUF Gaming 默认频率为 2572 MHz，Boost Clock 可达 2692 MHz），‌显存规格‌8GB GDDR7，位宽128bit，显存速度28Gbps，‌接口类型‌PCI Express 5.0，支持多屏输出（HDMI 2.1b/DisplayPort 2.1b），‌流处理器数量‌4608个CUDA核心；电源：1000W金牌台式机电源；扩展：不低于RS232扩展模块—PCI 8串口扩展卡*1，PCI-E 千兆4网口扩展卡*1；可放入标准19寸机柜的23寸2K可升降显示器；有线键鼠1套。
（3）IOC 2台
单台参数：采用标准4U上架式工业机箱，CPU：不低于intel i7 14代处理器，拥有20核28线程（8P+12E），基础频率2.5GHz，最大睿频5.6GHz，三级缓存33MB，TDP功耗125W，支持DDR5/DDR4内存和LGA 1700插槽，需有集成显卡；内存：64G DDR5；存储：4T NVME固态硬盘*1；显卡：‌核心频率‌2572-2692 MHz（不同厂商型号略有差异，如ASUS TUF Gaming 默认频率为 2572 MHz，Boost Clock 可达 2692 MHz），‌显存规格‌8GB GDDR7，位宽128bit，显存速度28Gbps，‌接口类型‌PCI Express 5.0，支持多屏输出（HDMI 2.1b/DisplayPort 2.1b），‌流处理器数量‌4608个CUDA核心；电源：1000W金牌台式机电源；扩展：PCI 8串口扩展卡*1，PCI-E 千兆4网口扩展卡*1；可放入标准19寸机柜的23寸2K可升降显示器；有线键鼠1套。
（4）IOC 1台
单台参数：采用标准4U上架式工业机箱，CPU：不低于intel i7 14代处理器，拥有20核28线程（8P+12E），基础频率2.5GHz，最大睿频5.6GHz，三级缓存33MB，TDP功耗125W，支持DDR5/DDR4内存和LGA 1700插槽，需有集成显卡；内存：64G DDR5；存储：4T NVME固态硬盘*1；显卡：‌核心频率‌2572-2692 MHz（不同厂商型号略有差异，如ASUS TUF Gaming 默认频率为 2572 MHz，Boost Clock 可达 2692 MHz），‌显存规格‌8GB GDDR7，位宽128bit，显存速度28Gbps，‌接口类型‌PCI Express 5.0，支持多屏输出（HDMI 2.1b/DisplayPort 2.1b），‌流处理器数量‌4608个CUDA核心；电源：1000W金牌台式机电源；扩展：PCI 8串口扩展卡*1，PCI-E 千兆4网口扩展卡*1；可放入标准19寸机柜的23寸2K可升降显示器；有线键鼠1套。
（5）IOC 1台
单台参数：机箱内无风扇设计；CPU核数和性能好于12代i7；内存为DDR5 >=64G；内嵌SSD>=1T；机箱含可外热插拔2.5寸槽位，并装SSD>=4T；接口：网口数量>=2, USB3.2>=4, USB2.0>=2, COM=1, VGA=1, DP=1, HDMl=1, Line out & Mic, 16bit 隔离DIO, 1*-Port,2*2.5"SATA bay,1*mSATA, 1*Mini Pcle；扩展槽：ECX-266四扩展卡，1*PCIeX16（X16信号）+1*PCIeX4（X2信号）+2*32bit PCI；可放入标准19寸机柜的23寸2K可升降显示器；有线键鼠1套。
（6）箱式IOC 3台
单台参数：机箱：4U上架式工业机箱；CPU：intel 13代i7或以上；内存：32G DDR4或以上；存储：512G固态硬盘或以上；电源：550W台式机电源；网卡： 2个千兆网卡，配有线键鼠1套。
（7）塔式IOC 2台
单台参数：机箱：塔式；CPU：不低于i9 14代处理器，拥有24核32线程，最高睿频6.0GHz，热设计功耗125W，适配LGA 1700插槽，需有集成显卡；内存：64G；存储：1T固态硬盘；显卡：RTX5060Ti电源：1100W台式机电源；网卡：1个千兆网卡；显示器1个，42.5英寸，16:9直面屏，分辨率3840*2160，对比度1000:1，亮度350cd/㎡，可旋转升降，配有线键鼠1套。
上述11台电脑的操作系统选用Debian 12 x64；安装时需要注意分区选择"所有文件在同一个分区中"，语言：英文；虚拟机分区不使用LVM；桌面环境选择 Xfce ，显示管理器使用 LightDM

	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后8周内
交付进度：交货期内整机一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，到货验收后再付合同尾款。
验收指标及验收要求：IOC工业电脑为标准化电子设备，品牌机由厂家提供质量合格证，组装机由供货商提供配件开封照片、正品配件编号及开机测试报告，即可证明各项性能参数达到验收指标，符合验收要求。
保修及售后服务：三年
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