技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	压电驱动器
	系统包括2套长行程压电驱动器，2套亚纳米压电驱动器
长行程压电驱动器：1)行程＞10mm  2)步长：小于等于50nm，步进模式下增量小于等于20nm  3)工作电压：80V  4)推力≥100N  5)重量低于100g 。
亚纳米压电驱动器：1)较小的外形尺寸：长度≤80mm；直径＜20mm  2)分辨率≤0.6nm  3)行程大于等于30μm。
以上驱动器都要求真空兼容，真空度好于1×10-6Pa。必要附件包括：配套真空内线缆、真空外控制器、电源等。
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